                                                               0100 ns

                                                               200 nsXX000111100003329680008000800080464B2C0109100407000210A0000405FA000542366DDBB76FDFBF7FFF0103060D1A356AD5464B2C2819090598X001

                                 002004

                                 0080100200400801+002004

                                 008010020040080100XX0109100407

Time

sel[1:0]=XX

A[7:0]=00

B[7:0]=00

Y[7:0]=00
clk=0
flag=0
ovf=0
rst=0
bitcnt[3:0]=X
serialCount[8:0]=001
tmpA[7:0]=XX

                                                               0100 ns

                                                               200 nsXX000111100003329680008000800080464B2C0109100407000210A0000405FA000542366DDBB76FDFBF7FFF0103060D1A356AD5464B2C2819090598X001

                                 002004

                                 0080100200400801+002004

                                 008010020040080100XX0109100407

Time

sel[1:0]=XX

A[7:0]=00

B[7:0]=00

Y[7:0]=00
clk=0
flag=0
ovf=0
rst=0
bitcnt[3:0]=X
serialCount[8:0]=001
tmpA[7:0]=XX