At 232km/h should be change to 100%. But only from 0-105 C. 
If you set all to 100% you will overheat it.

guckst du : $B006 (6x6)


Wie kann ich die y-Achse (3782-3992) in °C umrechnen, oder wie weit ist 105 °C ? 
*0,1 und -273,1 






co gdzie?
7493E und 74ABA sind zwei Ladedrucksteuerkennfelder. 
x: Menge [mm3] 
y: Drehzahl 
z: Tastverhältnis [%], Faktor: 0,01 

75A74 und 75EBC Solleinspritzzeit ( Ansteuerdauer µs ) 
x: Menge 
y. Raildruck 
z: Einspritzzeit [µs], Faktor 1 

