Sterownik Peugeot 307 110 PS RHS 2002r

3 wtyczki.

Bosch
0 281 011 081				020806
					28FM0396
					1166  0344
					28806
					9646850580
EDC15C2	   64
96 474 727 80



Na drugiej obudowie:	110  ted,B   C41005
			224900180-
			9644692380	SUPPORT	** T5 **
			CALCU. 96 474 727 80


W środku Flash AMD 29F400BT czytany jako zwykły 29F400

Pamięć 95040 : 	5P08C3 
		ST 2610 

Umiejscowienie tak samo jak w 206 i 406 starych EDC (na jedną wtyczkę) 

Odczyt jako zwykły 95040, kablami tak samo ma przejścia jak stary EDC.

Procesor Infineon:	B59388
			BD031358
			
